


**电脑**


1. 安装工具

1.1安装TunSafe-TAP














1.2 安装TunSafe
















1. 配置文件


进入安装目录（我安装的是c:\xxxxxxx）



进入config目录：



把里面所有的文件删除，再创建一个.conf文件，如test.conf



用记事本打开，把下面的内容复制进去，或下载test.conf文件到这个文件夹

[Interface]

PrivateKey = cLrCVt9Ab9KpEQ9Y7GvcR/LpCkUPoEsWwcwM13QF9EY=

Address = 10.0.0.2/24

DNS = 8.8.8.8

MTU = 1420

[Peer]


PublicKey = kFIX4PzpuyAz7AysAwm8GgSABJ7dp9akakbKznCqTXw=

Endpoint = 47.254.28.69:53974

AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::0/0

PersistentKeepalive = 25


完成后如下




保存关闭

1. 启用

打开软件（可以创建一个快捷方式到桌面）：





1. 测试

打开[www.google.com](http://www.google.com) 或 [www.youtube.com](http://www.youtube.com)测试

手机

扫描二维码下载安装文件

安装后，